| Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Čas snemanja filmov/število posnetih slik > Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo

## Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo

Čas snemanja
Čas predvajanja
"HD" je oznaka za visokoločljivo kakovost slike in STD za standardno kakovost slike.

### Čas snemanja

Približen čas pri uproabi popolnoma napolnjenje baterije
(enota: minute)
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | MP4 | STD | HD | MP4 | STD
NP-FV30 (priložena) | 95 | 105 | 100 | 45 | 50 | 50
NP-FV50 | 180 | 200 | 190 | 90 | 100 | 95
NP-FV70 | 375 | 415 | 395 | 185 | 205 | 195
NP-FV100 | 745 | 830 | 785 | 370 | 415 | 390

HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | MP4 | STD | HD | MP4 | STD
NP-FV30 (priložena) | 90 | 100 | 95 | 45 | 50 | 45
NP-FV50 | 170 | 190 | 180 | 85 | 95 | 90
NP-FV70 | 355 | 395 | 375 | 175 | 195 | 185
NP-FV100 | 710 | 785 | 745 | 355 | 390 | 370

HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | MP4 | STD | HD | MP4 | STD
NP-FV50 (priložena) | 155 | 180 | 170 | 75 | 90 | 85
NP-FV70 | 325 | 375 | 355 | 160 | 185 | 175
NP-FV100 | 650 | 745 | 710 | 325 | 370 | 355

- Čas snemanja se meri, ko videokamera snema visokoločljive (HD) filme s postavko [REC Mode] nastavljeno na [Standard ].

- Običajen čas snemanja prikazuje čas pri večkratnem začetku/zaustavitvi snemanja, spreminjanju načina [Shooting Mode] in zoomiranju.

- Čas je bil merjen pri uporabi videokamere pri 25 ˚C. Priporočamo uporabo pri 10 ˚C do 30 ˚C.

- Čas snemanja in predvajanja se bo glede na pogoje uporabe (npr. pri nizkih temperaturah) videokamere zmanjšal.

### Čas predvajanja

Približen čas pri uporabi popolnoma napolnjenje baterije.
(enota: minute)
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | MP4 | STD
NP-FV30 (priložena) | 145 | 145 | 160
NP-FV50 | 280 | 280 | 300
NP-FV70 | 565 | 565 | 610
NP-FV100 | 1120 | 1120 | 1205

HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | MP4 | STD
NP-FV30 (priložena) | 135 | 135 | 145
NP-FV50 | 255 | 255 | 280
NP-FV70 | 525 | 525 | 565
NP-FV100 | 1045 | 1045 | 1120

HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | MP4 | STD
NP-FV50 (priložena) | 240 | 240 | 255
NP-FV70 | 490 | 490 | 525
NP-FV100 | 980 | 980 | 1045

Nazaj na začetek