| Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Ustvarjanje diska s snemalnikom > Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom

## Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom

Videokamero z AV kablom (ni priložen) povežite s snemalnikom diskov. Slike, ki jih predvajate na videokameri, lahko presnamete na disk ali videokaseto.

1. Vstavite snemalni medij v snemalno napravo (snemalnik diskov itd.).

- Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda, ga nastavite na način vhoda.

1. Videokamero z AV kablom (ni priložen) povežite s snemalno napravo.

A: AV kabel (ni priložen)
: smer signala

- Videokamero priključite na vhode snemalne naprave.

1. Začnite s predvajanjem na videokameri in snemajte na snemalno napravo.

1. Ko je presnemavanje končano, ustavite snemalno napravo in potem še videokamero.

Opombe

- Pri izvedbi te funkcije (samo modeli z omrežnim napajalnikom) videokamero z omrežnim napajalnikom priključite v električno vtičnico.

- Več informacij o tem najdete tudi v navodilih za uporabo priključene naprave.

- Slik ne morete presneti na snemalnike, ki so povezani s HDMI kablom.

- Ker se presnemavanje izvaja z analognim prenosom podatkov, se utegne kakovost slike poslabšati.

- Visokoločljivi filmi (HD) se bodo presneli v standardni kakovosti (STD).

- Pri priključitvi mono naprave rumeni vtič AV kabla (ni priložen) priključite v video vhod in beli vtič (levi kanal) ali rdeči vtič (desni kanal) v avdio vhod na napravi.

Podobne teme
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Kopiranje informacij o datumu in uri: [Podatkovna koda]
Uporaba 4:3 zaslona: [Tip televizorja]
Nazaj na začetek