| Vklop preko LCD zaslona (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Vklop preko LCD zaslona (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

## Vklop preko LCD zaslona (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E))

Videokamero lahko nastavite tako, da jo vklopite ali izklopite z odpiranje ali zapiranjem LCD zaslona.

1. [Setup] [General Settings] [Power On By LCD].

1. Izberite želeno postavko.

| On Vklop ali izklop videokamere z odpiranje ali zapiranjem LCD zaslona.
| Off Brez vklopa ali izklopa videokamere preko LCD zaslona. Če želite LCD zaslon zapreti med snemanjem filma, izberite to nastavitev.

Nazaj na začetek