| Samodejna prilagoditev svetlosti in ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Samodejna prilagoditev svetlosti in ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

## Samodejna prilagoditev svetlosti in ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

Samodejna prilagoditev osvetlitve in ostrine objekta.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter/Fcs].

1. Pritisnite na objekt, ki mu želite prilagoditi osvetlitev in ostrino.

- Za samodejno prilagoditev svetlosti in ostrine pritisnite na [Auto].

Opomba

- Postavki [Exposure] in [Focus] se samodejno nastavita na [Manual].

Nazaj na začetek