| HDMI ločljivost | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > HDMI ločljivost

## HDMI ločljivost

Izbor izhodne ločljivosti pri priključitvi videokamere na televizor preko HDMI kabla.

1. [Setup] [Connection] [HDMI Resolution].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Običajna nastavitev (samodejna prilagoditev signala glede na televizor)
| 1080p/480p* / 1080p/576p** Posredovanje visokoločljivih (HD)/MP4 filmov s signalom 1080p in standardnih (STD) filmov s signalom 480p*/576p**. To nastavitev izberite pri gledanju filmov, ki so bili posneti tako, da je bila postavka [Frame Rate] nastavljena na [60p]*/[50p]**, na televizorju, ki je združljiv s signalom [60p]*/[50p]**.
| 1080i/480i* / 1080i/576i** Posredovanje visokoločljivih (HD)/MP4 filmov s signalom 1080i in standardnih (STD) filmov s signalom 480i*/576i**.
| 720p/480p* / 720p/576p** Posredovanje visokoločljivih (HD)/MP4 filmov s signalom 720p in standardnih (STD) filmov s signalom 480p*/576p**.
| 480p* / 576p** Posredovanje signala 480p*/576p**.
| 480i* / 576i** Posredovanje signala 480i*/576i**.

* HDR-CX220/ CX230/ CX280/ CX290/ CX320/ CX380/ PJ220/ PJ230/ PJ380
** HDR-CX220E/ CX230E/ CX280E/ CX290E/ CX320E/ CX380E/ CX390E/ PJ220E/ PJ230E/ PJ320E/ PJ380E/ PJ390E
Opomba

- Ko je postavka [Frame Rate] nastavljena na [60p]*/[50p]** in ko je postavka [HDMI Resolution] nastavljena na [720p/480p]*/[720p/576p]** ali [480p]*/[576p]**, HDMI signalov ni mogoče posredovati med snemanjem.

Nazaj na začetek