| Čas polnjenja | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Čas snemanja filmov/število posnetih slik > Čas polnjenja

## Čas polnjenja

Približen čas polnjenja (v minutah) pri popolnem polnjenju popolnoma izpraznjene baterije.
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E/ CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E

Akumulatorska baterija | Čas polnjenja
Omrežni napajalnik (HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E) | Vgrajeni USB kabel* (pri uporabi računalnika)
NP-FV30 (priložena) | 115 | 150
NP-FV50 | 155 | 280
NP-FV70 | 195 | 545
NP-FV100 | 390 | 1,000

HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

Akumulatorska baterija | Čas polnjenja
Omrežni napajalnik | Vgrajeni USB kabel* (pri uporabi računalnika)
NP-FV50 (priložena) | 155 | 280
NP-FV70 | 195 | 545
NP-FV100 | 390 | 1,000

- Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C. Priporočamo, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

* Čas polnjenja je izmerjen brez uporabe USB priključnega kabla.
Nazaj na začetek