HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Nastavitev USB povezave | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > Nastavitev USB povezave

## USB povezava (USB Connect Setting)

Nastavite lahko način USB prenosa za povezavo videokamere z računalnikom ali katero drugo USB napravo.

1. [Setup] [Connection] [USB Connect Setting].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Videokamera samodejno izbere način USB prenosa odvisno od povezane naprave.
| MTP To je način USB prenosa, ki je združljiv z določenimi računalniki.
| Mass Storage To je način USB prenosa, ki je združljiv z določenimi tipi USB naprav.

Opombe

- Pri povezavi videokamere z drugimi napravami z uporabo načina [MTP], lahko filme, ki so bili posneti z enako kakovostjo slike kot trenutno izbran film (izbran z menijem [/Setting]), predvajate samo na povezani napravi.

- Pri povezavi videokamere z zunanjo napravi z uporabo načina [MTP] bodo filmske datoteke prikazane s posnetim časom, vendar nekaterih informacij, kot so informacije o območju, ne bo mogoče prikazati na priključeni napravi. Za uvažanje slik iz videokamere na računalnik uporabite priloženi program "PlayMemories Home".

- Če se pri priključitvi videokamere na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7 ne prikaže zaslon Device Stage*, postavko [USB Connect Setting] nastavite na [Auto].

* Device Stage je meni operacijskega sistema Windows 7, ki se uporablja za upravljanje naprav (videorekorder, videokamera itd.), ki so priključene na računalnik.
Nazaj na začetek