HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Posamezni deli | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Pred uporabo > Posamezni deli/Prikazi na zaslonu > Posamezni deli

## Posamezni deli

Namestitev pasu
Namestitev senčnika na objektiv (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Brezžični daljinski upravljalnik (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE
HDR-PJ260E/PJ260VE
HDR-PJ600E/PJ600VE
HDR-XR260E/XR260VE

1. Active Interface Shoe (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

1. Objektiv (objektiv serije G)

1. Bliskavica (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)/Video light (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)

1. Vgrajen mikrofon

1. Senzor za daljinsko upravljanje/Infrardeča vrata (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Snemalna luč videokamere (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Snemalna luč videokamere med snemanjem sveti rdeče. Če je zmogljivost snemalnega medija ali moč baterije nizka, luč utripa.
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ XR260E/ XR260VE
HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE

1. LCD zaslon/Zaslon na dotik

Če zavrtite LCD zaslon za 180 stopinj, lahko zaslon zaprete tako, da bo obrnjen navzven, kar je primerno za predvajanje.

1. Zvočnik (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

1. Objektiv projektorja (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Stikalo PROJECTOR FOCUS (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. GPS antena (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

GPS antena se nahaja v LCD zaslonu.
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
A: Slika se nanaša na model HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE.
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Tipka (predvajanje slike)

1. Tipka POWER

1. Tipka LIGHT (video luč) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)

1. Tipka PROJECTOR (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Tipka MODE

1. Lučka (film)/ (fotografija)

1. Tipka RESET

Na tipko RESET pritisnite s koničastim predmetom.
S tipko RESET lahko prednastavitev vse nastavite, vključno z nastavitvijo ure.

1. Priključek za slušalke (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

1. Priključek za mikrofon (PLUG IN POWER)

1. Priključek HDMI OUT

1. Priključek (USB)

1. Zvočnik (HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E)

HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Stikalo za nastavitev zooma

1. Tipka PHOTO

1. Lučka CHG (polnjenje)

1. Akumulatorska baterija

1. Tipka START/STOP

1. Priključek DC IN

1. Priključek A/V

1. Pas

1. Vgrajeni USB kabel

1. Lučka dostopanja do spominske kartice

1. Nastavek za stojalo

Namestitev stojala (ni priloženo: vijak mora biti krajši od 5,5 mm.

1. Reža za spominsko kartico

1. Stikalo za sprostitev baterije BATT

### Namestitev pasu

### Namestitev senčnika na objektiv (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Pravilno naravnajte senčnik z videokamero, nato zavrtite varnostni obroč senčnika v smeri puščice.

- Za pritrditev senčnika naravnajte odprtino senčnika z delom, ki oddaja svetlobo bliskavice.

A: Varnostni obroč

- Za odstranitev senčnika zavrtite varnostni obroč senčnika v nasprotni smeri puščice.

- Senčnik odstranite, ko videokamero upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom.

### ﻿Brezžični daljinski upravljalnik (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

Brezžični daljinski upravljalnik je priročen pri uporabi projektorja.

1. Tipka DATA CODE

Če med predvajanjem pritisnete na to sliko, se prikažejo datum in ura, nastavitve videokamere ali koordinate (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) posnetih slik.

1. Tipka PHOTO

Slika, ki je trenutno priiazana na zaslonu, se ob pritisku te tipke posname kot fotografija.

1. Tipki SCAN/SLOW

1. Tipki / (naprej/nazaj)

1. Tipka PLAY

1. Tipka STOP

1. Tipka DISPLAY

1. Oddajnik

1. Tipka START/STOP

1. Tipki za zoomiranje

1. Tipka PAUSE

1. Tipka VISUAL INDEX

Prikaz indeksnega zaslona med predvajanjem.

1. Tipki ////ENTER

Ob pritisku na katerokoli med temi tipkami se na LCD zaslonu prikaže svetlo moder zaslon. S tipkami /// izberite želeno tipko ali postavko in za potrditev pritisnite ENTER.
Nazaj na začetek