HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Kalibracija | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > Kalibracija

## Kalibracija

To funkcijo uporabite, če tipke na zaslonu na dotik ne delujejo pravilno.
Priporočamo, da videokamero z omrežnim napajalnikom priključite v električno vtičnico.

1. [Setup] [General Settings] [Calibration].

1. Z robom spominske kartice ali podobnim predmetom trikrat pritisnita na na LCD zaslonu.

Za preklic kalibracije pritisnite na [Cancel].
Opombe

- Če niste pritisnili na ustrezen del zaslona, ponovno poskusite izvesti kalibracijo.

- Pri kalibraciji ne smete uporabiti ostrega koničastega predmeta. ker lahko poškodujete LCD zaslon.

- LCD zaslona ne morete kalibrirati, če je obrnjen ali zaprt.

Nazaj na začetek