HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Uporaba sistema GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Priročne funkcije za snemanje > Uporaba sistema GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Uporaba sistema GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Če ne želite posneti podatkov o lokaciji
Prikaz zemljevida trenutne lokacije (način trianguliranja)
Preverjanje statusa trianguliranja
Satelitski posnetek in obseg trianguliranja
Preverjanje simbolov GPS satelita/obseg trianguliranja
Če ni mogoče pridobiti podatkov o vaši trenutni lokaciji
Nasveti za boljši sprejem
Pri uporabi sistema GPS (Global Positioning System) so na voljo naslednje funkcije.

- Snemanje podatkov o lokaciji o filmih in fotografijah. Tovarniška nastavitev je [On].

- Predvajanje filmov in fotografij z iskanjem preko zemljevida (Map View).

- Prikaz zemljevida vaše trenutne lokacije

#### Status GPS trianguliranja

A: med iskanjem satelita se spremeni število točk.
B: ko sistem poišče satelite, se prikažejo vrednosti trianguliranja.

#### Če videokamera ne more izvesti trianguliranja

A: videokamera nima na voljo informacij o lokaciji.
B: videokamera prikaže predhodne informacije o lokaciji.

### Če ne želite posneti podatkov o lokaciji

Izberite [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [Off].
Opombe

- Lahko se zgodi, da se trianguliranje ne bo začelo takoj.

- Funkcijo GPS uporabite na prostem in na odprtem, ker je na teh mestih najboljši sprejem radijskih signalov.

- Na zemljevidu je sever vedno prikazan zgoraj.

### Prikaz zemljevida trenutne lokacije (način trianguliranja)

Ta funkcija je priročna pri preverjanju zemljevida vaše trenutne lokacije med potovanjem.
Videokamera pri iskanju satelita izklopi vse druge funkcije in tako trianguliranje postane prioriteta.

1. Izberite [Setup] [General Settings] [Your Location].

A: označba vaše trenutne lokacije
B: prikaz podatkov o trianguliranju
Opombe

- Če na zaslonu izberete določeno točko, se bo prikazal zemljevid določenega področja z izbrano točko na sredini. Za premik vaše trenutne lokacije ponovno na sredino izberite .

- Če videokamera ne more pridobiti podatkov o vaši trenutni lokaciji, se prikažejo podatki trianguliranja.

- Če predhodno pridobljeni podatki niso pravilni, se ne prikaže označba.

- Če želite zareti trenutno lokacijo, izberite .

### Preverjanje statusa trianguliranja

Videokamera prikaže status sprejema GPS signala, če ne morete pridobiti podatkov o trianguliranju.

1. Prikaz trenutne lokacije.

Če je vaša trenutna lokacija prikazana na LCD zaslonu, vam ni treba nadaljevati tega postopka.

1. Izberite.

A: satelitski zemljevid
B: simboli satelita
C: obseg trianguliranja
D: podatki o lokaciji, ki so bili pridobljeni predhodno.

- Za izhod iz zaslona s podatki o trianguliranje izberite .

### Satelitski posnetek in obseg trianguliranja

Na sredini zemljevida je prikazana vaša trenutna lokacija. Smer (sever/jug/vzhod/zahod) satelita lahko preverite s simboli satelita (), ki so prikazani na satelitskem posnetku.
Ko videokamera uspešno izvede trianguliranje vaše lokacije, se podatki obarvajo zeleno.

### Preverjanje simbolov GPS satelita/obseg trianguliranja

Barva simbolov GPS satelitov in obsega trianguliranja se spremeni glede na trenutni status trianguliranja.

Simboli GPS satelita/obseg trianguliranja | Status
/ (črna) | Ni signala. Na voljo so satelitski podatki.
/ (siva) | Pridobljen je bil del satelitskih podatkov.
/ (rjava) | Pridobljenih je bilo polovica satelitskih podatkov.
/ (okrasta) | Pridobljenih je bilo večina satelitskih podatkov.
/ (zelena) | Trianguliranje je končano in satelit se trenutno uporablja.

### Če ni mogoče pridobiti podatkov o vaši trenutni lokaciji

Prikaže se zaslon, ki omogoča ponovno trianguliranje. V tem primeru sledite navodilom na LCD zaslonu.

### Nasveti za boljši sprejem

- Funkcijo GPS uporabljate na prostem in odprtih predelih.
  Za več podrobnosti o lokacijah ali situacijah, kjer ni mogoče sprejemati radijskih signalov glejte Sistem GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

- Obrnite LCD zaslon tako, da GPS anteno usmerite proti nebu. GPS antene se ne dotikajte z roko.

- V meniju izberite [Your Location] in trianguliranje izvedite prednostno.

- Uporabite GPS pomožne podatke. Pri uvozu GPS pomožnih podatkov iz računalnika na videokamero preko priloženega programa PlayMemories Home lahko zmanjšajte čas za pridobivanje podatkov o lokaciji. Videokamero povežite z računalnikom, ki je povezan z internetom. GPS pomožni podatki se posodobijo samodejno.

Opombe

- V naslednjih primerih lahko pride do razlike med podatki o trenutni lokaciji, ki jih pridobi videokamera, in dejansko lokacijo. Pride lahko do napake do nekaj sto metrov.

- sprejemanje GPS podatkov, ki so se odbili od stavb iz okolice,

- pri prešibkem GPS signalu-

- GPS pomožni podatki ne delujejo v naslednjih primerih:

- če GPS pomožni podatki niso bili posodobljeni okrog 30 dni ali več,

- če na videokameri nista pravilno nastavljena datum in ura

- in če ste videokamerp premaknili za veliko razdaljo.

- Pri uporabi računalnika Macintosh ne morete uvoziti GPS pomožnih podatkov

Podobne teme
GPS antena: Posamezni deli
Lokacije ali situacije, ko ni mogoče sprejemati radijskih signalov: Sistem GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)
Nazaj na začetek