HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Polnjenje baterije z računalnikom | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Polnjenje baterije > Polnjenje baterije z računalnikom

## Polnjenje baterije z računalnikom

Polnjenje baterije preko električne vtičnice z uporabo vgrajenim USB kablom
Čas polnjenja
Odstranitev baterije

1. Izklopite videokamero in jo z vgrajenim USB kablom priključite na vklopljen računalnik ().

: V električno vtičnico

- Vklopi se lučka CHG (polnjenje).

- Lučka CHG (polnjenje) se izklopi, ko je baterija popolnoma napolnjenja. Iz računalnika odstranite vgrajeni USB kabel.

### Polnjenje baterije preko električne vtičnice z uporabo vgrajenim USB kablom

Baterijo napolnite tako, da vgrajeni USB kabel z uporabo AC-UD10 USB polnilnika/AC adapterja priključite v električno vtičnico (ni priložen). Za polnjenje videokamere ne morete uporabiti Sonyjeve CP-AH2R, CP-AL ali AC-UP100 prenosne napajalne naprave.

### Čas polnjenja

Približen čas polnjenja (v minutah) pri popolnem polnjenju popolnoma izpraznjene baterije.

Akumulatorska baterija | Vgrajeni USB kabel*
NP-FV50 (priložena) | 280
NP-FV70 | 545
NP-FV100 | 1,000

- Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C. Priporočamo vam, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C. Priporočamo, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

* Čas polnjenja je izmerjen brez uporabe USB priključnega kabla.

### Odstranitev baterije

Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT () in odstranite baterijo ().
Podobne teme
Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom
Nazaj na začetek