HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Osnovno delovanje/Brezžični daljinski upravljalnik | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Osnovno delovanje/Brezžični daljinski upravljalnik

## ﻿Osnovno delovanje/Brezžični daljinski upravljalnik (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

Videokamera se ne vklopi.

- Na videokamero priključite napolnjeno baterijo. [Podrobnosti]

- Vtič omrežnega napajalnika je bil izključen iz električne vtičnice. Omrežni napajalnik priključite v električno vtičnico. [Podrobnosti]

Videokamera ne deluje tudi, ko je vklopljena.

- Videokamera potrebuje nekaj sekund preden je po vklopu pripravljena za snemanje. To ni motnja v delovanju videokamere.

- Iz električne vtičnice odstranite omrežni napajalnik ali iz videokamere odstranite baterijo, počakajte 1 minuto in ponovno priključite vir napajanja. Če funkcije kljub temu ne delujejo, s koničastim predmetom pritisnite tipko RESET. Če pritisnete na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure, ponastavijo. [Podrobnosti])

- Videokamera se segreva. Izklopite videokamero in jo pustite, da se ohladi.

- Videokamera je zelo mrzla. Izklopite videokamero in jo prenesite v topel prostor. Pustite jo nekaj časa, da se segreje in jo potem ponovno vklopite.

Samodejno so se spremenile nastavitev v meniju.

- Ker je vklopljen način Intelligent Auto, se bodo nekatere nastavitve, ki so povezane s kakovostjo slike, samodejno spremenile.

- Med preklapljanjem med snemanjem filmov in fotografij ter načini predvajanja se naslednje postavke menija ponastavijo na tovarniške nastavitve.

- [ Fader]

- [ Self-Timer]

- [ Tele Macro]

Videokamera se segreje.

- To se zgodi, če je dlje časa vklopljena. To ni motnja v delovanju videokamere.

Pri tresenju videokamere se sliši ropotajoč zvok.

- Če pri vklopu videokamere ne slišite nobenega zvoka in če je nastavljen način za snemanje filmov/fotografij, je zvok posledica premikanja notranje leče. To ni motnja v delovanju videokamere.

Preklican je način Intelligent Auto.

- Način Intelligent Auto se prekliče, če spremenite naslednje nastavitve:

- [Smth Slw REC]

- [Golf Shot]

- [White Balance]

- [Spot Meter/Fcs]

- [Spot Meter]

- [Spot Focus]

- [Exposure]

- [Focus]

- [Low Lux]

- [Scene Selection]

- [Cinematone]

- [Auto Wind NR]

- [Tele Macro]

- [SteadyShot]

- [SteadyShot]

- [Auto Back Light]

- [Face Detection]

Priloženi brezžični daljinski upravljalnik ne deluje. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Postavko [Remote Ctrl] nastavite na [On]. [Podrobnosti]

- Pravilno vstavite baterijo v predal za baterijo. Pri tem upoštevajte polarnost baterije (oznaki + in -). [Podrobnosti]

- Odstranite vse ovire med brezžičnim daljinskim upravljalnikom in senzorjem za daljinsko upravljanje.

- Senzor za daljinsko upravljanje ne izpostavljati močni svetlobi, kot je neposredna sončna svetloba ali luči, ker se lahko zgodi, da brezžični daljinski upravljalnik ne bo deloval pravilno.

Pri uporabi priloženega brezžičnega daljinskega upravljalnika prihaja do motenj delovanja druge DVD naprave. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Za vašo DVD napravo ne izbrati načina upravljanja DVD 2 ali prekrite senzor vaše DVD naprave s črnim papirjem.

Nazaj na začetek