HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Nivo bliskavice (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Nivo bliskavice (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

## Nivo bliskavice (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Izberete lahko svetlost bliskavice.
To funkcijo lahko nastavite za snemanje fotografij z uporabo vgrajene bliskavice ali zunanje bliskavice (ni priložena), ki je združljiva z vašo videokamero.

1. [Camera/Mic] [Flash] [Flash Level].

1. Izberite želeno postavko.

| High () Zvišanje nivoja bliskavice.
| Normal () Normalni nivo bliskavice.
| Low () Znižanje nivoja bliskavice.

Nazaj na začetek