HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Zebra (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE) | Priočnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Zebra (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

## Zebra (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Prikaz zebrastega vzorca kot vodilo za nastavitev osvetljenosti. Zebrast vzorec se ne posname s sliko.

1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Zebra].

1. Izberite želeno postavko.

| Off Brez prikaza zebrastega vzorca.
| (70) Prikaz zebrastega vzorca nad delom slike, ki presega nivo svetlosti okrog 70 IRE*.
| (100) Prikaz zebrastega vzorca nad delom slike, ki presega nivo svetlosti okrog 100 IRE*.

* IRE (inštitut radijskih inženirjev) je enota za meritev nivoja video signala, ki se uporablja kot osnova za svetlost. Referenčni nivo je nastavljen na 0 (%) in najvišji nivo (popolnoma beli nivo) je nastavljen na 100 (%).
Opomba

- Pri objektu, ki presega nivo svetlosti 100 IRE, je lahko slika preosvetljena.

Nazaj na začetek