HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom, ipd. | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Shranjevanje slik z zunanjo napravo > Ustvarjanje diska s snemalnikom > Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom, ipd.

## Ustvarjanje diska standardne ločljivosti (STD) s snemalnikom, ipd.

Videokamero z A/V kablom povežite s snemalnikom diskov (Sonyjev zapisovalnik ipd.), ki ni zapisovalnik DVDirect Express. Slike, ki jih predvajate na videokameri, lahko presnamete na disk ali videokaseto.

1. Vstavite snemalni medij v snemalno napravo (snemalnik diskov itd.).

- Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda, ga nastavite na način vhoda.

1. Videokamero povežite s snemalno napravo z A/V kablom.

A: HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
B: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
C: Priključek A/V
D: A/V kabel
: smer signala
Videokamero priključite na vhode snemalne naprave.

1. Začnite s predvajanjem na videokameri in snemajte na snemalno napravo.

1. Ko je presnemavanje končano, ustavite snemalno napravo in potem še videokamero.

Opombe

- Slik ne morete presneti na snemalnike, ki so povezani s HDMI kablom.

- Ker se presnemavanje izvaja z analognim prenosom podatkov, se utegne kakovost slike poslabšati.

- Visokoločljivi filmi (HD) se bodo presneli v standardni kakovosti (STD).

- Če priključite mono napravo, priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla v video vhod in belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v avdio vhod na napravi.

Podobne teme
Kopiranje informacij o datumu in uri: [Podatkovna koda]
Uporaba 4:3 zaslona: [Tip televizorja]
Nazaj na začetek