HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Snemanje fotografij iz filma (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Priprava snemalnega medija > Snemanje fotografij iz filma (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

## Snemanje fotografij iz filma (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Datum in ura snemanja fotografije
Slike lahko posnamete iz filmov, ki so shranjeni v notranjem snemalnem mediju.

1. Izberite [Photo Capture] na zaslonu predvajanja filma.

1. S tipkama / izberite točko za snemanje fotografije in potem izberite .

A: vrnitev na začetek izbranega filma.
B: natančnejša prilagoditev točke snemanja.
Če je film bil posnet z enim od naslednjih nivojev kakovostni slike, bo velikost slike nastavljena, kot je prikazano spodaj.

- Slike visokoločljive kakovosti (HD): 2,1 M (16:9)

- Široko razmerje slike (16:9) v standardni kakovsti slike (STD): 0,2 M (16:9)

- Razmerje slike 4:3 v standardni kakovsti slike (STD): 0,3 M (4:3)

### Datum in ura snemanja fotografije

- Datum in ura snemanja fotografij sta enaka kot datum in ura snemanja filmov.

- Če film, iz katerega snemate fotografije, nima na voljo podatkovne kode, bosta za fotografijo veljala datum in ura dejanskega snemanja fotografije iz filma.

Nazaj na začetek