HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Vklop preko LCD zaslona | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > Vklop preko LCD zaslona

## Vklop preko LCD zaslona

Videokamero lahko nastavite tako, da jo vklopite ali izklopite z odpiranje ali zapiranjem LCD zaslona.

1. [Setup] [General Settings] [Power On By LCD].

1. Izberite želeno postavko.

| On Vklop ali izklop videokamere z odpiranje ali zapiranjem LCD zaslona.
| Off Brez vklopa ali izklopa videokamere preko LCD zaslona. Če želite LCD zaslon zapreti med snemanjem filma, izberite to nastavitev.

Nazaj na začetek