HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Polnjenje baterije > Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom

## Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom

Čas polnjenja
Odstranitev baterije
Uporaba električne vtičnice za napajanje
Opombe o polnjenju baterije
Opombe o omrežnem napajalniku

1. Z zapiranjem LCD zaslona izklopite videokamero in priključite baterijo ().

1. Priključite omrežni napajalnik () in napajalni kabel () v videokamero in električno vtičnico ().

A: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
B: Poravnajte oznako na DC vtiču () z oznako na DC IN priključku ().

- Vklopi se lučka CHG (polnjenje) ().

- Lučka CHG (polnjenje) se izklopi, ko je baterija popolnoma napolnjenja. Odstranite omrežni napajalnik iz DC IN priključka na videokameri.

Opomba

- Na videokamero lahko priključite samo baterije InfoLITHIUM serije V.

### Čas polnjenja

Približen čas polnjenja (v minutah) pri popolnem polnjenju popolnoma izpraznjene baterije.

Akumulatorska baterija | Omrežni napajalnik
NP-FV50 (priložena) | 155
NP-FV70 | 195
NP-FV100 | 390

- Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C. Priporočamo vam, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C. Priporočamo, da polnite baterijo pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

### Odstranitev baterije

Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT () in odstranite baterijo ().

### Uporaba električne vtičnice za napajanje

Izvedite povezave kot pri polnjenju baterije.
Tudi če je baterija vstavljena, se ne bo praznila.

### Opombe o polnjenju baterije

- Ko odstranite baterijo ali odstranite omrežni napajalnik, izklopite videorekorder in se prepričajte, da sta lučki (film)/ (fotografija) izklopljeni.

- Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa v naslednjih primerih:

- Baterija ni pravilno vstavljena.

- Baterija je poškodovana.

- Temperatura baterije je nizka.

Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na toplo.

- Temperatura baterije je visoka.

Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na hladno.

- Če želite uporabiti video luč (ni priložena), priporočamo, da uporabite baterijo NP-FV70 ali NP-FV100 (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

- Ne priporočamo uporabe baterije NP-FV30, ker s to videokamero omogoča le kratek čas snemanja in predvajanja.

- Po tovarniški nastavitvi se videokamera samodejno izklopi, če je ne uporabljate najmanj 5 minut (varčevanje z energijo, način [Eco Mode]).

### Opombe o omrežnem napajalniku

- Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi kakršnakoli težava z videokamero, nemudoma odstranite omrežni napajalnik iz električne vtičnice.

- Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.

- Pazite, da ne pride do kratkega stika med DC priključkom na omrežnem napajalniku ali priključkom za baterijo in kovinskim predmetom. Pride lahko do poškodbe.

- Ko omrežni napajalnik odstranite iz videokamere, primite za videokamero in DC vtič.

Podobne teme
Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo
Prikaz moči baterije: Prikazi na zaslonu
Uporaba videokamere v tujini
[Način za varčevanje z energijo (Eco Mode)]
Nazaj na začetek