HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Uporaba videokamere v tujini | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Uporaba videokamere v tujini > Uporaba videokamere v tujini

## Uporaba videokamere v tujini

#### Napajanje

Baterijo lahko s priloženim omrežnim napajalnikom polnite tudi v drugih državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz.

#### Predvajanje visokoločljivih (HD) filmov

V državah/regijah, ki podpirajo signal 1080/50i, lahko gledate enako visokoločljive (HD) filme kot so posneti filmi. Potrebujete televizor, ki podpira signal 1080/50i in sistem PAL. Priključiti morate HDMI kabel.

#### Predvajanje standardnih (STD) filmov

Za predvajanje standardne (STD) filmov potrebujete televizor, ki podpira sistem PAL in ima na voljo AVDIO/VIDEO vhode. Priključite A/V priključni kabel.

#### Barvni sistemi televizorja

Videokamera temelji na sistemu PAL. Če želite slike predvajati na televizorju, morate uporabiti televizor, ki podpira sistem PAL in ima na voljo AUDIO/VIDEO vhode.

Sistem | Se uporablja v naslednjih državah
PAL | Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Češka, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Hong Kong, Madžarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Singapur, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Združeno Kraljestvo itd.
PAL-M | Brazilija
PAL-N | Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC | Bahamski otoki, Bolivija, Kanada, Centralna Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japonska, Koreja, Mehika, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, ZDA, Venezuela itd.
SECAM | Bolgarija, Francija, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina itd.

#### Nastavitev lokalnega časa

Z nastavitvijo časovne razlike lahko preprosto nastavite lokalni čas pri uporabi videokamere v tujini. Izberite [Setup] [Clock Settings] [Date & Time Setting] [Summer Time], and [Setup] [Clock Settings] [Area Setting]. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

#### HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE

Ko sta postavki [Auto Clock ADJ ] and [Auto Area ADJ] nastavljeni na [On], GPS funkcija omogoči samodejno prilagoditev ure lokalnemu času. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

#### Časovna razlika

Razlike med časovnimi območji | Nastavitev področja (Area Setting)
GMT | Lisbon, London
+01:00 | Berlin, Paris
+02:00 | Helsinki, Cairo, Istanbul
+03:00 | Nairobi
+03:30 | Tehran
+04:00 | Moscow, Abu Dhabi, Baku
+04:30 | Kabul
+05:00 | Karachi, Islamabad
+05:30 | Calcutta, New Delhi
+06:00 | Almaty, Dhaka
+06:30 | Yangon
+07:00 | Bangkok, Jakarta
+08:00 | Hong Kong, Singapore, Beijing
+09:00 | Tokyo, Seoul
+09:30 | Adelaide, Darwin
+10:00 | Melbourne, Sydney
+11:00 | Solomon Is
+12:00 | Fiji, Wellington, Eniwetok, Kwajalein
–11:00 | Samoa
–10:00 | Hawaii
–09:00 | Aljaska
–08:00 | Los Angeles, Tijuana
–07:00 | Denver, Arizona
–06:00 | Chicago, Mexico City
–05:00 | New York, Bogota
–04:00 | Santiago
–03:30 | St. John’s
–03:00 | Brasilia, Montevideo
–02:00 | Fernando de Noronha
–01:00 | Azores, Cape Verde Is.

Nazaj na začetek