HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Prikaz samodiagnoze | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Prikaz samodiagnoze/Opozorila > Prikaz samodiagnoze

## Prikaz samodiagnoze

Če se na LCD zaslonu prikažejo oznake, preverite naslednje.
Če se težava nadaljuje še naprej, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja opreme Sony. V tem primeru jim posredujte vse številke kode o napaki za črko C ali E.
Pri prikazu nekaterih opozoril na zaslonu boste zaslišali tudi zvočni signal.
C:(ali E:) : (prikaz samodiagnoze)
C:04:

- Uporabljate baterijo, ki ni "InfoLITHIUM". Uporabite baterijo "InfoLITHIUM". [Podrobnosti]

- DC vtič omrežnega napajalnika priključitev v DC IN priključek na videokameri. [Podrobnosti]

C:06:

- Baterija je prevroča. Zamenjajte baterijo ali jo odstranite in postavite na hladno.

C:13: / C:32:

- Odstranite vir napajanja. Ponovno priključite vir napajanja in nadaljujte z uporabo videokamere.

E::

- Izvedite korake od točke 2 "V primeru težav".

(opozorilo o notranjem trdem disku videokamere)

- Notranji trdi disk videokamere je poln.

- Prišlo je do napake na notranjem trdem disku videokamere.

(opozorilo o stanju baterije)

- Baterija je skoraj izpraznjena.

- Odvisno od pogojev uporabe ali pogojev baterije, se lahko zgodi, da bo znak začel utripati tudi v primeru, ko bo baterija delovala še okrog 20 minut.

(opozorilo, ki se nanašajo na temperaturo baterije)

- Baterija je prevroča. Zamenjajte baterijo ali jo odstranite in postavite na hladno.

(opozorilo o spominski kartici)
Počasno utripanje

- Zmanjkuje prostora za snemanje slik. Za več informacij o vrstah spominskih kartic, ki jih lahko uporabljate z videokamero, glejte "Tipi spominskih kartic, ki jih lahko uporabljate z videokamero".

- Spominska kartica ni vstavljena. [Podrobnosti]

Hitro utripanje

- Za snemanje slik ni dovolj prostora. Ko shranite slike na drug medij, izbrišite nepotrebne slike ali formatirajte spominsko kartico. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

- Poškodovana je podatkovna baza slik.
  Preverite podatkovno bazo. To naredite tako da izberete [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] snemalni medij (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Spominska kartica je poškodovana.

(opozorilo o formatiranju spominske kartice)

- Spominska kartica je poškodovana.

- Spominska kartica ni formatirana pravilno. [Podrobnosti]

(opozorilo o nezdružljivosti spominske kartice)

- Vstavljena spominska kartica ni združljiva. [Podrobnosti]

(opozorilo o zaščiti spominske kartice)

- Spominska kartica je zaščitena proti presnemavanju.

- Zaščita spominske kartice je bila omejena na drugi napravi.

(opozorilo o zunanji napravi)

- Poškodovana je podatkovna baza slik.
  Preverite podatkovno bazo. To naredite tako da izberete [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] snemalni medij.

- Zunanja naprava je poškodovana.

(opozorilo o formatiranju zunanje naprave)

- Zunanja naprava je poškodovana.

- Zunanja kartica ni formatirana pravilno.

(opozorilo o bliskavici)

- Prišlo je do težave z bliskavico.

(opozorilo o tresenju videokamere)

- Količina svetlobe ni zadostna in prihaja do tresljajev videokamere. Uporabite bliskavico.

- Videokamera je nestabilna in prihaja do tresljajev. Dobro držite videokamero z obema rokama in posnemite sliko. Tudi v tem primeru bo še vedno prikazano opozorilo o tresenju videokamere.

(opozorilo o senzorju padca)

- Funkcija zaznavanja padca je zaznala padec videokamere. Videokamera izvede zaščito notranjega trdega diska. V tem primeru ne bo mogoče snemanje/predvajanje. [Podrobnosti]

- Funkcija ne zagotavlja zaščite notranjega trdega diska v vseh pogojih. Videokamero uporabljate pri stabilnih pogojih.

(opozorilo o snemanju fotografij)

- Snemalni medij je poln.

- Med procesiranjem fotografij ni mogoče snemati. Počakajte nekaj trenutkov in potem izvedite snemanje.

- Ko je postavka [REC Mode] nastavljena na [Highest Quality ] ali [50p Quality ], med snemanjem filmov ne morete posneti slik. Ko je postavka [Frame Rate] nastavljena na [25p], ne morete posneti fotografij, če je videokamera v stanju pripravljenosti za snemanje filmov.

Nazaj na začetek