HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | HDMI ločljivost | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve > HDMI ločljivost

## HDMI ločljivost

Izberite izhodno ločjivost pri priključitvi videokamere na televizor preko HDMI kabla.

1. [Setup] [Connection] [HDMI Resolution].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Običajna nastavitev (samodejna prilagoditev signala glede na televizor)
| 1080p/576p Posredovanje visokoločljivih (HD) filmov s signalom 1080p in standardnih (STD) filmov s signalom 576p. To nastavitev izberite pri gledanju filmov, ki so bili posneti tako, da je bila postavka [Frame Rate] nastavljena na [50p], na televizorju, ki je združljiv signalom 50p.
| 1080i/576i Posredovanje visokoločljivih (HD) filmov s signalom 1080i in standardnih (STD) filmov s signalom 576i.
| 720p/576p Posredovanje visokoločljivih (HD) filmov s signalom 720p in standardnih (STD) filmov s signalom 576p.
| 576p Posredovanje 576p signala.
| 576i Posredovanje 576i signala.

Opombi

- Ko je postavka [Frame Rate] nastavljena na [50p] in ko je postavka [HDMI Resolution] nastavljena na [720p/576p] ali [576p], HDMI signalov ni mogoče posredovati med snemanjem.

- Pri predvajanju filmov, ki ste jih posneli tako, da je postavka [Frame Rate] bila nastavljena na [50p], na televizorju, ki je združljiv s signalom 50p, izberite možnost [1080p/576p].

Nazaj na začetek