HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Snemanje filmov | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Snemanje > Snemanje filmov

## Snemanje filmov

Prikaz postavk na LCD zaslonu
Prikazi na zaslonu med snemanjem
Snemanje v zrcalnem načinu
Po tovarniških nastavitvah se filmi in fotografije posnamejo na naslednji medij. Filmi se posnamejo v visokoločljivi kakovosti (HD).
HDR-CX250E/CX570E: spominska kartica
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE: notranji snemalni medij

1. Odprite LCD zaslon in pritisnite tipko MODE za vklop lučke (film).

1. Za začetek snemanja pritisnite tipko START/STOP.

- Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite tipko START/STOP.

- S tipko PHOTO (Dual Capture) lahko med snemanjem filma posnamete fotografije.

### Prikaz postavk na LCD zaslonu

Če videokamere ne upravljate nekaj sekund po vklopu ali po preklopu med načini za snemanja filmov in fotografij, izginejo postavke na LCD zaslonu. Pritisnite na karkoli razen na tipke na LCD zaslonu za prikaz informacij o simbolih, ki se nanašajo na funkcije, ki so priročne za snemanje.

### Prikazi na zaslonu med snemanjem

Opisani simboli se nanašajo na načine za snemanje filmov in fotografij.

1. Tipka za zoomiranje (W: Wide/T: Telephoto), tipka START/STOP (snemanje filmov), tipka PHOTO (snemanje fotografij)

1. Tipka MENU

1. Status, ki ga zazna način Intelligent Auto

1. Status snemanja ([STBY]/[REC])

1. AE/AF (samodejna osvetlitev/samodejna ostritev) zaklepanje

1. Status GPS trianguliranja*1

1. Ostritev s sledenjem

1. Zoomiranje, preostala moč baterije

1. Števec (ure: minute: sekunde), snemanje fotografij, snemanje/predvajanje/urejanje medijev

1. Tipka za preklic ostritve s sledenjem

1. Tipka za način Intelligent Auto

1. Avdio način, prikaz avdio nivoja*2

1. Približno število posnetih fotografij, razmerje slike (16:9 ali 4:3) in velikost fotografije (L/M/S)

1. Približen čas snemanja, kakovost posnete slike (HD/STD), hitrost prenosa podatkov (50p/50i/25p*3) in način snemanja (PS/FX/FH/HQ/LP)

1. Tipka za prikaz slike (View Image)

1. Moja tipka (tej tipki lahko dodelite vaše priljubljene funkcije)

*1 HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
*3 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE

### Snemanje v zrcalnem načinu

1. Najprej odprite LCD zaslon za 90 stopinj od videokame () in ga potem obrnite za 180 stopinj proti objektivu ().

Na LCD zaslonu se prikaže zrcalna slika objekta, vendar se bo slika posnela normalno.
Opombe

- Če med snemanjem zaprete LCD zaslon, se bo zaustavilo snemanje.

- Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov znaša 13 ur.

- Če filmska datoteka preseže velikost 2 GB, se samodejno ustvari naslednja filmska datoteka.

- Naslednji status prikazuje, ali se po končanem snemanju na snemalni medij še vedno zapisujejo podatki. V tem času bodite pozorni, da videokamere ne tresete ali odstranite baterije ali omrežnega napajalnika.

- Lučka dostopa je osvetljena ali utripa.

- Simbol medija v desnem zgornjem delu LCd zaslona utripa

- Na LCD zaslonu vaše videokamere lahko čez cel zaslon prikažete posnete slike (prikaz v vsemi slikovnimi točkami). Pri predvajanju na televizorju, ki ne podpira prikaz z vsemi slikovnimi točkami lahko pride do rahlega utripanja na zgornjem, spodnjem, desnem ali levem delu slike. Priporočamo, da pri snemanju slik postavko [Guide Frame] nastavite na [On] in zunanji okvir funkcije [Guide Frame] uporabite kot vodič.

- Če je frekvenca slik nastavljena na [25p], med snemanjem filma ne morete posneti fotografij (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

Podobne teme
Pričakovan snemalni čas filmov
[Izbor medija (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)]
[Bliskavica (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)]
Za prikaz postavk na LCD zaslonu: [Nastavitev prikaza]
Spreminjanje velikosti slike: [Velikost slike]
Čas snemanja, preostala kapaciteta: [Informacije o mediju]
Zoomiranje
Nazaj na začetek