HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Bliskavica (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Bliskavica (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

## Bliskavica (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Nastavitev bliskavice za snemanje fotografij z uporabo vgrajene bliskavice ali zunanje bliskavice (ni priložena), ki je združljiva z vašo videokamero.

1. [Camera/Mic] [Flash] [Flash].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Bliskavica se v primeru nezadostne svetlobe sproži samodejno.
| On () Bliskavica se sproži vedno ne glede na svetlost okolice.
| Off () Snemanje brez bliskavice.

Opombe

- Priporočljiva razdalja do objekta pri uporabi vgrajene bliskavice je okrog 0,3 do 2 m.

- Pred uporabo očistite prah iz površine bliskavice. Zaradi pregrevanja ali prahu se lahko zmanjša učinek bliskavice.

- Ko je osvetljena lučka (filmi), se bliskavica ne sproži.

- Pri uporabi pretvorniške leče (ni priložena) se lahko na fotografijah vidi senca.

Nazaj na začetek