HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Snemanje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Snemanje

## Snemanje

Glejte tudi "Spominska kartica".
S pritiskom na START/STOP ali PHOTO se ne izvede snemanje.

- Prikaže se predvajalni zaslon. Za vklop lučke (filmi) ali (fotografije) pritisnite na MODE. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

- Vaša videokamera je posnela sliko, ki ste jo pravkar posneli na snemalni medij. V tem obdobju ne morete izvesti novega snemanja.

- Snemalni medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike. [Podrobnosti]

- Največje število filmov ali fotografij je preseglo snemalno kapaciteto vaše videokamere. Izbrišite nepotrebne slike. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

- Videokamera se segreva. Izklopite videokamero in jo pustite, da se ohladi.

- Videokamera je zelo mrzla. Izklopite videokamero in jo prenesite v topel prostor. Pustite jo nekaj časa, da se segreje in jo potem ponovno vklopite.

Ni mogoče posneti fotografij.

- Fotografij ni mogoče posneti v naslednjih načinih:

- [Smth Slw REC],

- [Golf Shot],

- [Fader].

- Odvisno od nastavitev postavke [REC Mode] ali [Frame Rate] se lahko zgodi, da z videokamero v načinu za snemanje ne bo mogoče posneti fotografij.

Lučka dostopa ostane osvetljena ali utripa tudi po končanem snemanju.

- Vaša videokamera je posnela kader, ki ste ga pravkar posneli na spominsko kartico.

Polje slike je drugačno.

- Polje slike je lahko drugačno. To je odvisno od pogojev videokamere. To ni motnja v delovanju videokamere.

Bliskavica ne deluje. (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

- Z vgrajeno bliskavico ne morete snemati v naslednjih primerih:

- ko je osvetljena lučka (filmi) in

- ko je postavka [Conversion Lens] nastavljena na katerokoli drugo nastavitev razen [Off].

- Če je izbrana funkcija samodejne bliskavice ali (zmanjšanje pojava rdečih oči), bliskavice ne morete uporabiti v naslednjih načinih:

- [Spot Meter/Fcs],

- [Spot Meter],

- [Manual] v postavki [Exposure],

- [Night Scene], [Sunrise&Sunset], [Fireworks], [Landscape], [Spotlight], [Beach] ali [Snow] v postavki [Scene Selection].

Dejanski snemalni čas za filme je manjši od pričakovanega snemalnega časa snemalnega medija.

- Odvisno od snemalnih pogojev se lahko zgodi, da bo čas, ki je na voljo za snemanje krajši, npr. pri snemanju hitro gibljivih objektov itd.

Videokamera je prenehala delovati.

- Videokamera se segreva. Izklopite videokamero in jo pustite, da se ohladi.

- Videokamera je zelo mrzla. Izklopite videokamero in jo prenesite v topel prostor. Pustite jo nekaj časa, da se segreje in jo potem ponovno vklopite.

- Če videokamero izpostavljate tresljajem, se lahko zgodi, da bo prenehala delovati.

Prišlo je do časovnega zamika med točko pritiska na START/STOP in točko začetka ali zaustavitve snemanja filma.

- Na videokameri lahko pride do majhnega zamika pri pritisku na START/STOP in dejanskim začetkom/zaustavitvijo snemanja. To ni motnja v delovanju videokamere.

Razmerja slike filma (16:9 (širok)/4:3) ni mogoče spremeniti.

- Razmerje slike visokoločljivih (HD) filmov je 16:9.

Funkcija samodejne ostritve ne deluje.

- Postavko [Focus] nastavite na [Auto]. [Podrobnosti]

- Snemalni pogoji niso primerni za samodejno ostritev. Ostrino nastavite ročno. [Podrobnosti]

Funkcija SteadyShot ne deluje.

- Postavko [ SteadyShot] nastavite na [Active] ali [Standard] in postavko [ SteadyShot] na [On]. [Podrobnosti] [Podrobnosti]

- Tudi če je postavka [ SteadyShot] nastavljena na [Active] ali [Standard] in postavka [ SteadyShot] na [On], se lahko zgodi, da videokamera ne bo uspela kompenzirati premočnih tresljajev.

Slik ni mogoče predvajati ali predvajati pravilno.

- Če neprekinjeno dlje časa brišete slike, se lahko zgodi, da se bodo datoteke na snemalnem mediju fragmentirale in slik ne bo mogoče pravilno posneti ali predvajati. Ko na drugem mediju ustvarite varnostne kopije slik, snemalni medij formatirajte na vaši videokameri. [Podrobnosti]

Objekti, ki hitro švignejo mimo zaslona, izgledajo ukrivljeni.

- Temu se reče središčno-merilen fenomen. To ni motnja v delovanju videokamere. Zaradi načina, kako slikovni senzor (CMOS senzor) bere slikovne signale, se lahko zgodi, da bo objekt zaradi pogojev snemanja prikazan ukrivljeno.

Na sliki so vidne vodoravne črte.

- Do tega pride pri snemanju pod fluorescentno lučjo. To ni motnja v delovanju videokamere.

Pri snemanju zaslona televizorja ali računalnika so prikazane črne črte.

- Postavko [ SteadyShot] nastavite na katerokoli nastavitev razen Active]. [Podrobnosti]

Ni mogoče nastaviti svetlosti LCD zaslona.

- Svetlosti LCD zaslona ne morete nastaviti v naslednjih primerih:

- ko je LCD zaslon videokamere zaprt in obrnjen navzven,

- pri napajanju preko omrežnega napajalnika.

Zvok ni pravilno posnet.

- Ponovno priključite mikrofon na enak način kot pri začetku snemanja filmov.

Fotografije se posnamejo samodejno.

- Po tovarniških nastavitvah se fotografije posnamejo samodejno, ko videokamera zazna nasmeh. [Podrobnosti]

Nazaj na začetek