HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Način snemanja | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Kakovost/velikost slike > Način snemanja

## Način snemanja

Kakovost slike
Pri snemanju z visoko ločljivostjo (HD) lahko spremenite način snemanja in izberete kakovost filma. Odvisno od načina snemanja se lahko spremeni čas snemanja snemalnega medija.

1. [Image Quality/Size] [REC Mode].

1. Izberite želeni način snemanja.

* Če filma, ki je bil posnet z izbranim načinom snemanja, ni mogoče kopirati na ta medij, se na simbolu medija prikaže znak .

### Kakovost slike

Kakovost slike in hitrost prenosa podatkov za posamezen način snemanja lahko nastavite na naslednji način. "M" npr. pri »24M« pomeni »Mb/s".
Za visokoločljive filme (HD):

- [50p Quality ]: 1920 1080/50p, AVC HD 28M (PS)*1

- [Highest Quality ]: 1920 1080/50i ali 1920 1080/25p*2, AVC HD 24M (FX)

- [High Quality ]: 1920 1080/50i ali 1920 1080/25p*2, AVC HD 17M (FH)

- [Standard ]: 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*3

- [Long Time ]: 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

*1 To nastavitev lahko nastavite samo, če je postavka [Frame Rate] nastavljena na [50p].
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE
*3 Tovarniška nastavitev
Za filme s standardno kakovostjo (STD):

- [Standard ]: standardna kakovost, STD 9M (HQ)*1

*1 Standardna kakovost slike (STD) je nastavljena na to vrednost.
Podobne teme
Vrste medijev, na katere lahko shranite slike
Hitrost prenosa podatkov
Snemanje filmov standardne ločljivosti (STD): [HD/STD nastavitev]
Vodnik za ustvarjanje diskov
Nazaj na začetek