HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Čas snemanja filmov/število posnetih slik > Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo

## Pričakovan čas snemanja in predvajanja s posamezno baterijo

Čas snemanja
Čas predvajanja
"HD" je oznaka za visokoločljivo kakovost slike in STD za standardno kakovost slike.

### Čas snemanja

Približen čas pri uproabi popolnoma napolnjenje baterije
(enota: minute)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 145 | 155 | 70 | 75
NP-FV70 | 300 | 325 | 150 | 160
NP-FV100 | 600 | 650 | 300 | 325

HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 120 | 130 | 60 | 65
NP-FV70 | 250 | 270 | 125 | 135
NP-FV100 | 500 | 535 | 250 | 265

HDR-PJ260E/PJ260VE

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 140 | 150 | 70 | 75
NP-FV70 | 290 | 315 | 145 | 155
NP-FV100 | 580 | 625 | 290 | 310

HDR-PJ600E/PJ600VE

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 95 | 100 | 45 | 50
NP-FV70 | 195 | 215 | 95 | 105
NP-FV100 | 395 | 430 | 195 | 215

HDR-XR260E/XR260VE

Akumulatorska baterija | Čas neprekinjenega snemanja | Običajen čas snemanja
Kakovost slike | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 105 | 115 | 50 | 55
NP-FV70 | 220 | 240 | 110 | 120
NP-FV100 | 440 | 485 | 220 | 240

- Čas snemanja se meri, ko videokamera snema visokoločljive (HD) filme s postavko [REC Mode] nastavljeno na [Standard ].

- Običajen čas snemanja prikazuje čas pri večkratnem začetku/zaustavitvi snemanja, preklapljanju luči MODE in zoomiranju.

- Čas je bil merjen pri uporabi videokamere pri 25 ˚C. Priporočamo uporabo pri 10 ˚C do 30 ˚C.

- Čas snemanja in predvajanja se skrajša pri uporabi videokamere pri nizkih temperaturah.

- Čas snemanja in predvajanja se lahko skrajša glede na pogoje uporabe videokamere.

### Čas predvajanja

Približen čas pri uproabi popolnoma napolnjenje baterije
(enota: minute)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 225 | 240
NP-FV70 | 465 | 490
NP-FV100 | 925 | 980

HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 150 | 165
NP-FV70 | 315 | 345
NP-FV100 | 625 | 680

HDR-PJ260E/PJ260VE

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 165 | 180
NP-FV70 | 345 | 375
NP-FV100 | 680 | 745

HDR-PJ600E/PJ600VE

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 115 | 125
NP-FV70 | 240 | 260
NP-FV100 | 485 | 515

HDR-XR260E/XR260VE

Akumulatorska baterija
Kakovost slike | HD | STD
NP-FV50 (priložena) | 125 | 135
NP-FV70 | 260 | 280
NP-FV100 | 515 | 555

Nazaj na začetek