HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Samodejna prilagoditev področja (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Nastavitve >Samodejna prilagoditev področja (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Samodejna prilagoditev področja (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Videokamera lahko s pomočjo informacij GPS sistema samodejno prilagodi področje.

1. [Setup] [Clock Settings] [Auto Area ADJ].

1. Izberite želeno postavko.

| On Samodejna kompenzacija časovne razlike.
| Off Brez samodejne kompenzacije časovne razlike.

Opombi

- Pred uporabo morate na videokameri nastaviti datum in uro. [Podrobnosti]

- Odvisno od izbrane države/regije se lahko zgodi, da se časovna razlika ne bo kompenzirala samodejno. V tem primeru postavko [Auto Area ADJ] nastavite na [Off].

Nazaj na začetek