HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Nastavitev frekvence | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Kakovost/velikost slike > Nastavitev frekvence

## Nastavitev frekvence

Nastavite lahko frekvenco za snemanje visokoločljivih (HD) filmov. Pri standardnem snemanju priporočamo uporabo nastavitve [50i]. Najprej nastavite postavko Frame Rate] in potem postavko REC Mode].

1. [Image Quality/Size] [Frame Rate].

1. Izberite želeno frekvenco.

| 50i To frekvenco priporočamo pri standardnemu snemanju.
| 50p S to nastavitvijo lahko filme posnamete z enkrat večjo količino podatkov kot pri 50i, kar omogoča uživanje ob jasni sliki. Pri predvajanju filma s to nastavitvijo na televizorju mora biti televizor združljiv s 50p in postavka [HDMI Resolution] mora biti nastavljena na [1080p/576p]. Če televizor ni združljiv s 50p, se bo film predvajal kot 50i film.
| 25p* Posnamete lahko film, ki poustvarja vzdušje, ki je bližje filmom s to nastavitvijo. Priporočamo, da filme pri uporabi te nastavitve snemate s stativom.

* HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE
Opomba

- Medij, na katerega lahko shranite posnete slike, je odvisen od načina snemanja, ki ste ga nastavili med snemanjem.

Podobne teme
Način snemanja
Vrste medijev, na katere lahko shranite slike
Nazaj na začetek