HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Kopiranje (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Kopiranje (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

## Kopiranje (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Slike, ki so shranjene v notranjem snemalnem mediju videokamere, lahko kopirate na spominsko kartico. Po končanem kopiranju se originalna kopija slike ne bo izbrisala.

1. Pritisnite na (View Images).

1. [Edit/Copy] [Copy].

1. Izberite želeno nastavitev ([Multiple Images] ali [All In Event]).

Multiple Images
Izberite tip slike, ki jo želite kopirati, želeno sliko označite z oznako in izberite .

- Izberete lahko več slik.

All In Event
Hkrati lahko kopirate vse slike izbranega datuma. S tipkama / izberite želeni datum in potem izberite .

- Izberete lahko več datumov.

Opombi

- Pri prvem kopiranju slike na spominsko kartico ustvarite slikovno podatkovno bazo. Izberite [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] [Memory Card].

- Videokamero z omrežnim napajalnikom priključite v električno vtičnico in tako preprečite, da bi se med kopiranjem izpraznila baterija.

Podobne teme
Preverjanje kopirane slike: [Izbor medija (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)]
Preprosto shranjevanje slik na zunanji medij
Nazaj na začetek