HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE | Ostritev | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Ostritev

## Ostritev

Prilagoditev ostrine
Prikaz podatkov o goriščni razdalji
Ostrino lahko prilagodite ročno. To funkcijo lahko uporabite tudi pri močnejši ostritvi določenega objekta.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Focus].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Samodejna prilagoditev ostrine.
| Manual Prilagoditev ostrine z uporabo (bližnji objekti) ali (oddaljeni objekti). Če ostrine ni mogoče prilagoditi bližje, se prikaže simbol , in če ostrine ni mogoče prilagoditi dlje vstran, se prikaže simbol .

### Prilagoditev ostrine

Ostrino lahko lažje prilagodite tako, da stikalo za zoomiranje premaknete v smeri T in za prilagoditev zooma za snemanje v smeri W. Pri snemanju objekta od blizu, stikalo za zoomiranje premaknite v smeri W in potem prilagodite ostrino.

### Prikaz podatkov o goriščni razdalji

Ko preklopite iz samodejne na ročno prilagoditev ostrine ali pri ročni nastavitvi ostrine, videokamera za nekaj sekund prikaže podatke o goriščni razdalji. Te podatke lahko uporabite kot pomoč, ko je objekt temen in ko je prilagoditev ostrine težavna. (Pri uporabi pretvorniške leče (ni priložena) ti podatki ne bodo prikazani pravilno ((HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)).
Opombi

- Ko postavko [Focus] nastavite na [Manual], se prikaže .

- Najmanjša možna razdalja med videokamero in objektom za ohranitev dobre ostrine je 1 cm za široki kot in 80 cm za telefoto.

Nazaj na začetek