# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Slå på och stänga av AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)

När AVLS-funktionen är inställd på ”ON” tänds indikatorn ”AVLS” och du kan inte ställa in volymen på en nivå som överskrider den AVLS-specificerade nivån. Den här funktionen är inställd på ”ON” vid köpet men du kan stänga av funktionen.

1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du DISP/MENU - ”AVLS”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.
2. Tryck på – eller + för att välja ”OFF” (när du stänger av AVLS-funktionen) eller ”ON” (när du slår på AVLS-funktionen) och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
   När du väljer ”OFF” visas meddelandet ”AVLS OFF?” tillsammans med ett pipljud. När du väljer ”ON” ska du fortsätta till steg 4.

3. Tryck på – eller + för att välja ”YES” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
   Om du vill avbryta den inställning du har valt så väljer du ”NO” i det här steget.
4. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.

#### OBS!

- Om du spelar upp filer med en volym som överskrider den AVLS-specificerade nivån under angiven tidsperiod visas ”AVLS” och ”AVLS” i menyn ställs automatiskt in på ”ON”.
- När du stänger av AVLS-funktionen bör du vara försiktig och inte lyssna på alltför hög volym.
- När du lyssnar med hörlurar under en specificerad tidsperiod aktiveras AVLS-funktionen automatiskt även om du har ställt in ”AVLS” på ”OFF” i menyn.

### Relaterade avsnitt

- Om AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)