# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Menylista

Listan nedan visar menyobjekten och i vilket funktionsläge IC-inspelaren kan göra ändringar i menyerna.

- Add/Overwrite: Stoppläge
  - Add: Lägga till en inspelning till en tidigare inspelad fil (Add)
  - Overwrite: Lägga till en inspelning för överskrivning under uppspelning (Overwrite)
- VOR: Stoppläge, inspelningsläge

  Starta inspelningen automatiskt när ett ljud hörs – VOR-funktionen

- DPC(Speed Control): Stoppläge, uppspelningsläge

  Justera uppspelningshastigheten – funktionen DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Stoppläge, uppspelningsläge

  Snabbt söka den önskade punkten (Easy Search)

- Alarm: Stoppläge

  Spela upp en fil vid önskad tidpunkt med ett larm

- AVLS: Stoppläge, uppspelningsläge

  Slå på och stänga av AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)

- Protect: Stoppläge

  Skydda en fil

- Divide: Stoppläge
  - Divide Current Position: Stoppläge

    Dela en fil vid den aktuella punkten

  - Divide All Track Marks: Stoppläge

    Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter

- Move & Copy: Stoppläge
  - Move File: Stoppläge

    Flytta en fil till en annan mapp

  - File Copy: Stoppläge

    Kopiera en fil till det andra minnet

- Delete: Stoppläge
  - Erase Track Mark: Stoppläge

    Radera en spårmarkering

  - Erase All Track Marks: Stoppläge

    Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång

  - Erase All: Stoppläge

    Radera alla filer i en mapp

- Select Memory: Stoppläge

  Välja minne

- FM Radio(*): Stoppläge

  Ställa in en FM-radiokanal manuellt (manuell skanning) (endast ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): FM-radiomottagningsläge(*)

  Förinställa FM-radiokanaler automatiskt (endast ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): FM-radiomottagningsläge(*), FM-radioinspelningsläge(*)

  Växla FM-radiomottagarens känslighet (endast ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): FM-radiomottagningsläge(*)

  Växla sökkänsligheten (endast ICD-PX333F)

- Audio Output(*): FM-radiomottagningsläge(*), FM-radioinspelningsläge(*)

  Växla FM-radioutmatningen mellan högtalaren och hörlurarna (endast ICD-PX333F)

- Detail Menu: Stoppläge, uppspelningsläge, inspelningsläge
  - REC Mode:

    Välja inspelningsläge (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Stoppläge, inspelningsläge

    Välja mikrofonkänslighet (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Stoppläge, inspelningsläge

    Minska brus under inspelning (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Stoppläge

    Välja ingångsläge (Select Input)

  - Continuous Play: Stoppläge, uppspelningsläge

    Spela upp en fil flera gånger

  - Noise Cut Level: Stoppläge, uppspelningsläge

    Minska brus i uppspelningsljudet och göra röster tydligare – brusreduceringsfunktionen

  - LED: Stoppläge

    Slå på och stänga av funktionsindikatorn (LED)

  - Language: Stoppläge

    Ställa in språk i teckenfönstret

  - Date&Time: Stoppläge

    Ställa in klockan med menyn

  - Time Display: Stoppläge

    Välja visning av klocka (Time Display)

  - Beep: Stoppläge

    Slå på och stänga av ljudsignalen (Beep)

  - Auto Power Off: Stoppläge

    Ställa in tidsperioden då IC-inspelaren ska stängas av (Auto Power Off)

  - Format: Stoppläge

    Formatera minnet (Format)

* Endast för ICD-PX333F