# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern

Följ stegen nedan, i annat fall kan filerna skadas eller bli ospelbara om IC-inspelaren innehåller datafiler.

1. Om du spelar in eller spelar upp en fil trycker du på (stopp) för att ställa IC-inspelaren i stoppläget.
2. Kontrollera att funktionsindikatorn för IC-inspelaren inte tänds.
3. Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern, koppla sedan bort USB-nätadaptern från USB-kabeln, och koppla därefter bort USB-nätadaptern från eluttaget.

#### OBS!

- Under inspelning (funktionsindikatorn lyser eller blinkar rött) eller när enheten bearbetar information (funktionsindikatorn blinkar orange):
  - IC-inspelaren får inte anslutas till eller kopplas bort från USB-nätadaptern ansluten till eluttaget.
  - USB-nätadaptern ansluten till IC-inspelaren får inte anslutas till eller kopplas bort från eluttaget.
  Då kan informationen skadas. När IC-inspelaren behandlar en stor informationsmängd kan startbilden visas under en längre tid. Detta innebär inte att det är något fel på IC-inspelaren. Vänta tills startbilden försvinner från teckenfönstret.
- När en USB-nätadapter används visas inte batteriindikatorn i teckenfönstret.

### Relaterade avsnitt

- Använda en USB-nätadapter