# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Design och specifikationer

#### Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare)

4 GB (cirka 3,60 GB = 3 865 470 566 Byte)

En liten del av det interna minnet används till filhantering och är därför inte tillgängligt för användarens lagring.

#### Max. antal mappar (för en enhet)

400 mappar

#### Max. antal filer (för en mapp)

199 filer

#### Max. antal filer (för en enhet)

4 074 filer (Om det finns 21 mappar på en enhet.)

#### Frekvensomfång

SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz

HQ: 75 Hz - 17 000 Hz

SP: 75 Hz - 14 000 Hz

LP: 75 Hz - 3 500 Hz

#### Kompatibla filformat

MP3 (*1)

Bithastigheter: 32 kbps - 320 kbps (Stöder variabel bithastighet (VBR))

Samplingsfrekvenser: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Filtillägg: .mp3

#### Samplingsfrekvenser och bithastigheter för MP3-filer i respektive inspelningsläge

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Frekvensomfång för FM-radiomottagning (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### FM-antenn (*2)

Sladdantenn till stereohörlurar

#### Högtalare

Ca 28 mm dia.

#### Ingång/Utgång

Mikrofoningång (minikontakt, stereo)

ingång för elkontakt, minimal ingångsnivå 0,6 mV

Hörlursingång (minikontakt, stereo)

utgång för hörlurar 8 Ω - 300 Ω impedans

USB-uttag (USB-mini-B-uttag)

Kompatibel med High-Speed USB

Memory Stick Micro™(M2™)/microSD-minneskortsplats

#### Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC)

2,00 gånger - 0,50 gånger

#### Utnivå

300 mW

#### Strömförsörjning

Två LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier (medföljer): 3,0 V DC

Två NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN uppladdningsbara batterier (medföljer ej): 2,4 V DC

#### Driftstemperatur

5 ºC - 35 ºC

#### Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade) (JEITA) (*3)

Ca 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Vikt (JEITA) (*3)

Ca 74 g inkl. två LR03 alkaliska batterier

#### Medföljande tillbehör

Se ”Snabbstartguide” som medföljer IC-inspelaren.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

*1 Uppspelning av MP3-filer som spelats in med IC-inspelaren stöds också. Alla omkodare stöds inte.

*2 endast ICD-PX333F

*3 Uppmätt värde enligt standarden JEITA (Japan Electronics and InformationTechnology Industries Association)

### Maximal inspelningstid (*1)(*2)

Maximal inspelningstid för alla mapparna är som följer.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Inbyggt minne

44 t. 40 m.

Minneskort

2 GB: 22 t. 20 m.

4 GB: 44 t. 40 m.

8 GB: 89 t. 25 m.

16 GB: 178 t.

32 GB: 357 t.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Inbyggt minne

67 t. 5 m.

Minneskort

2 GB: 33 t. 30 m.

4 GB: 67 t. 5 m.

8 GB: 134 t.

16 GB: 268 t.

32 GB: 536 t.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Inbyggt minne

178 t.

Minneskort

2 GB: 89 t. 25 m.

4 GB: 178 t.

8 GB: 357 t.

16 GB: 715 t.

32 GB: 1 431 t.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Inbyggt minne

1 073 t.

Minneskort

2 GB: 536 t.

4 GB: 1 073 t.

8 GB: 2 147 t.

16 GB: 4 294 t.

32 GB: 8 589 t.

(t.: timmar/m.: minuter)

*1 Om du ska spela in kontinuerligt under en längre tid kanske du behöver byta batterierna under inspelningen. Information om batteridriftstid finns i ”Batteridriftstid”.

*2 Max. inspelningstid i tabellen ovan är endast för referens och kan variera beroende på kortets specifikationer.