# Felsökning

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## IC-inspelaren fungerar inte även om du trycker på valfri knapp.

- Batterierna är svaga.
- Strömmen till IC-inspelaren är avstängd. Skjut HOLD・POWER ON/OFF-omkopplaren i riktning mot ”POWER ON/OFF” i mer än 1 sekund.
- HOLD-funktionen är aktiverad. För HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot mitten.

### Relaterade avsnitt

- Slå på strömmen
- Stänga av HOLD-funktionen