# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Växla FM-radiomottagarens känslighet (endast ICD-PX333F)

Du kan ställa in mottagarens känslighet när du lyssnar på FM-radio.

1. I FM-radiomottagningsläget väljer du DISP/MENU - ”DX/LOCAL”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

2. Tryck på – eller + för att välja ”DX” eller ”LOCAL” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.

#### Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

DX:

Välj vanligen denna inställning.

(Ursprunglig inställning)

LOCAL:

Välj den här inställningen när det finns interferens eller kollaps orsakat av ett intensivt elektriskt fält runt sändarantennen på sändningsstationen m.m.

#### OBS!

- Välj ”DX” när IC-inspelarens mottagningsstatus inte är bra på grund av svag signal.