# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inspelning med extern mikrofon

Om du ansluter en stereomikrofon till IC-inspelaren och inspelningsläget är inställt på ”SHQ” eller ”HQ” kan du spela in ljud i stereo. Du kan spela upp ljudet i stereo med stereohörlurarna.

1. Anslut en extern mikrofon () till -kontakten när IC-inspelaren är i stoppläget.

   ”Select Input” visas i teckenfönstret. Om ”Select Input” inte visas gör du inställningen i menyn.
2. Tryck på – eller + för att välja ”MIC IN” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.
4. Tryck på REC/PAUSE för att starta inspelningen.

   Den inbyggda mikrofonen stängs av automatiskt.

   Om ingångsnivån inte är tillräcklig kan du justera inställningen för ”Mic Sensitivity” på IC-inspelaren.

   Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren.

#### OBS!

- Kontrollera när anslutningen är klar samtalets ljudkvalitet och inspelningsnivån innan du börjar spela in.
- Om en telefonsignal eller kopplingston spelas in kan samtalet eventuellt spelas in med lägre ljudnivå. Börja i så fall spela in när samtalet startar.
- VOR-funktionen fungerar eventuellt inte, beroende på telefontyp och linjekvalitet.
- Vi ansvarar inte för något slag av funktionsfel, även om det inte går att spela in samtal med IC-inspelaren.

#### Tips

- Tryck på (stopp) för avbryta inspelningen.
- Om du vill spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon kan du använda en elektret-kondensatormikrofon av hörlurstyp (medföljer ej). Mer information om hur du gör anslutningarna finns i bruksanvisningen som medföljer mikrofonen.

### Relaterade avsnitt

- Välja mikrofonkänslighet (Mic Sensitivity)
- Välja ingångsläge (Select Input)