# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Minska brus under inspelning (LCF(Low Cut))

Du kan ställa in LCF (Low Cut Filter)-funktionen för att ta bort låga frekvenser och därmed minska stormljud från blåst. Du kan därmed spela in en fil tydligare.

1. I stopp- eller inspelningsläge väljer du DISP/MENU - ”Detail Menu”-”LCF(Low Cut)”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

2. Tryck på – eller + för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.

#### Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

ON:

LCF-funktionen är aktiverad.

OFF:

LCF-funktionen är avstängd.

(Ursprunglig inställning)

#### OBS!

- Under FM-inspelning fungerar inte LCF-funktionen (endast ICD-PX333F).

#### Tips

- Välj ”OFF” i steg 2 för att stänga av LCF-funktionen.

### Relaterade avsnitt

- Spela in FM-radiosändningar (endast ICD-PX333F)