# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Starta inspelningen automatiskt när ett ljud hörs – VOR-funktionen

Du kan ställa in VOR-funktionen (Voice Operated Recording) på ”ON” för att få IC-inspelaren att starta inspelningen när IC-inspelaren upptäcker ljud och pausar när inget ljud hörs, vilket tar bort inspelning under ljudlösa perioder.

1. I stopp- eller inspelningsläge väljer du DISP/MENU - ”VOR”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

2. Tryck på – eller + för att välja ”ON” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
   ”VOR” är inställt på ”OFF” när du köper IC-inspelaren.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.
4. Tryck på REC/PAUSE.

   ”VOR” och ”” visas i teckenfönstret.

   Inspelningen växlar över till pausläge när inget ljud längre tas upp och ”PAUSE” blinkar. Inspelningen startar igen när IC-inspelaren registrerar ett nytt ljud.

#### OBS!

- VOR-funktionen påverkas av ljud i omgivningen. Ställ in ”Mic Sensitivity” i menyn efter rådande inspelningsförhållanden. Om du trots att du har ändrat ”Mic Sensitivity”-inställningen inte får bra inspelningar, eller om inspelningen är viktig, ställer du in ”VOR” på ”OFF” i menyn.
- Under FM-inspelning fungerar inte VOR-funktionen (endast ICD-PX333F).

#### Tips

- För att avbryta VOR-funktionen ställer du in ”VOR” på ”OFF” i steg 2.

### Relaterade avsnitt

- Spela in FM-radiosändningar (endast ICD-PX333F)
- Använda menyn
- Välja mikrofonkänslighet (Mic Sensitivity)