# Felsökning

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Det hörs endast ljud från en kanal.

- När ljudutgången från en extern enhet som är ansluten till IC-inspelaren är mono och inspelningsläget är inställt på ”192kbps(MONO)” (SHQ) eller ”128kbps(MONO)” (HQ) spelas ljud endast in i en kanal. Välj i så fall inspelningsläget ”48kbps(MONO)” (SP) eller ”8kbps(MONO)” (LP) i menyn.

### Relaterade avsnitt

- Välja inspelningsläge (REC Mode)