# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ställa in en FM-radiokanal manuellt (manuell skanning) (endast ICD-PX333F)

Kabeln till hörlurarna fungerar som en FM-antenn, och hörlurarna ska därför anslutas till (hörlurar)-kontakten när du lyssnar på FM-radio.

#### OBS!

- Vid FM-mottagning fungerar inte DPC-funktionen och brusreduceringsfunktionen.

1. I stoppläget väljer du DISP/MENU - ”FM Radio” och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

   IC-inspelaren går in i FM-radioläge.

2. Tryck kortvarigt på DISP/MENU för att flytta markörerna (, ) till frekvensvisningens båda sidor på övre raden i teckenfönstret.

   IC-inspelaren är nu klar för stationsinställning genom att skanna frekvenser.

3. Tryck flera gånger på – eller + för att ställa in en kanal.
4. Tryck på (stopp) för att stänga av FM-radion.

### Relaterade avsnitt

- Växla FM-radioutmatningen mellan högtalaren och hörlurarna (endast ICD-PX333F)
- Ställa in en FM-radiokanal automatiskt (automatisk skanning) (endast ICD-PX333F)