# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Spela upp det inspelade ljudet

1. För HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot ”POWER ON/OFF” för att slå på IC-inspelaren eller mot mitten för att stänga av IC-inspelarens HOLD-status.
   Fönstret för stoppläge visas.
2. Välj den fil som du vill spela upp.
   Om du inte väljer en fil, spelas den senaste inspelade filen upp.
3. Tryck på PLAY/STOP・ENTER.

   Uppspelningen startar, och funktionsindikatorn () lyser grönt.

4. Tryck på VOL –/+ för att justera volymen.

#### OBS!

- Endast för kunder i Europa:

  När ”AVLS” är inställt på ”ON” i menyn och ”AVLS”-indikatorn lyser kan du inte justera volymen till en nivå som överskrider specificerad AVLS-nivå. Om du vill stänga av funktionen och spela upp filer med originalvolym ska du använda menyn för att ställa in ”AVLS” på ”OFF”.

#### Tips

- Tryck på (stopp) för att avbryta uppspelningen.

### Relaterade avsnitt

- Slå på strömmen
- Stänga av HOLD-funktionen
- Välja en mapp eller fil
- Olika funktioner under uppspelning