# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Delar och kontroller

1. Inbyggd mikrofon

2. (mikrofon)-ingång (*)

3. Teckenfönster

4. DISP/MENU-knapp

5. SCENE-knapp

6. (mapp)-knapp

7. PLAY/STOP・ENTER (*)-knapp

8. (stopp)-knapp

9. – (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt), + (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)

10. Högtalare

11. (hörlurar)-kontakt

12. Funktionsindikator

13. ERASE-knapp

14. VOL (volym)-knapp –/+ (*)

15. A-B-knapp (A-B upprepning)

16. REC/PAUSE-knapp

17. NOISE CUT-brytare

18. T-MARK (spårmärke)-knapp

19. (USB)-anslutning

20. M2™/microSD-minneskortsplats

21. HOLD・POWER ON/OFF-brytare

22. Batterilucka

23. Remhål (Rem medföljer ej.)

* Dessa knappar och ingången har en upphöjd punkt. Använd den som referenspunkt för funktioner eller för att identifiera varje terminal.