# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Justera uppspelningshastigheten – funktionen DPC (Digital Pitch Control)

Du kan justera uppspelningshastigheten i intervall från 0,50 gånger till 2,00 gånger. Filen spelas upp med naturliga toner med hjälp av digital bearbetningsfunktion.

1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du DISP/MENU - ”DPC(Speed Control)”, och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER.

2. Tryck på – eller + för att välja ”ON” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Under uppspelning trycker du på – eller + för att justera uppspelningshastigheten.

   Hastigheten minskar med 0,05 gånger (från ×0.50 till ×1.00).

   Hastigheten ökar med 0,10 gånger (från ×1.00 till ×2.00).

   När du trycker och håller in varje knapp kan du ändra hastigheten utan avbrott.

   Uppspelningshastigheten är inställd på ”×0.70” vid köpet av IC-inspelaren.

#### OBS!

- Brusreduceringsfunktionen fungerar inte om ”DPC(Speed Control)” är inställt på ”ON”.

#### Tips

- För att återgå till normal uppspelningshastighet väljer du ”OFF” i steg 2.