# Så här använder du

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inspelning från extern utrustning

Genom att spela in ljud från annan utrustning ansluten till IC-inspelaren kan du skapa MP3-filer utan att använda datorn.

#### Tips

- När du väljer ”Audio IN” i menyn ”Scene Select” är de inställningar som är lämpliga för inspelning från annan utrustning redan valda.
- Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning eller lyssnar på inspelningen.
- Om ingångsnivån inte är tillräcklig ansluter du hörlursingången (minikontakt, stereo) på den andra utrustningen till IC-inspelarens -kontakt och justerar volymen på utrustningen som är ansluten till IC-inspelaren samtidigt som du kontrollerar inspelningsnivåguiden.

1. Anslut en extern utrustning () till -ingången på IC-inspelaren när denna är i stoppläge.

   Anslut ljudutgången (stereo minikontakt) för övrig utrustning till -ingången på IC-inspelaren med en ljudanslutningskabel (medföljer ej).

   ”Select Input” visas i teckenfönstret.

   Om ”Select Input” inte visas gör du inställningen i menyn.

2. Tryck på – eller + för att välja ”Audio IN” och tryck sedan på PLAY/STOP・ENTER.
3. Tryck på (stopp) för att avsluta menyläget.
4. Tryck på REC/PAUSE för att starta inspelningen.
   De inbyggda mikrofonerna stängs av automatiskt och ljudet från den anslutna utrustningen spelas in.
5. Starta uppspelningen på den utrustning som är ansluten till IC-inspelaren.

#### OBS!

- När ljudutgången från en extern enhet som är ansluten till IC-inspelaren är mono och inspelningsläget är inställt på ”192kbps(MONO)” (SHQ) eller ”128kbps(MONO)” (HQ) spelas ljud endast in i en kanal. Välj i så fall inspelningsläget ”48kbps(MONO)” (SP) eller ”8kbps(MONO)” (LP) i menyn.

#### Tips

- Tryck på (stopp) för avbryta inspelningen.

### Relaterade avsnitt

- Inspelning av IC-inspelarens uppspelningsljud på extern utrustning
- Välja ingångsläge (Select Input)
- Välja inspelningsscen för varje situation
- Välja inspelningsläge (REC Mode)