# Sorun Giderme

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kaydedilen dosya gürültülü ve zor anlaşılıyor.

- Kayıt ortamındaki insan sesleri dışında gürültü de kaydedilmiştir.

  Gürültü kesme işlevini “Maximum” ya da “Medium” olarak ayarlarsanız, IC kaydedici projektörlerden veya klimalardan kaynaklanan mekanik sesler vb. gibi harici gürültüyü azaltır.

  Bu işlev tüm bant genişliğindeki gürültüyü azaltır, bu nedenle IC kaydedici insan seslerini net olarak çalabilir.