# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## HOLD işlevi ayarlandığında görüntülenen ekran

#### Not

- Yukarıda verilen penceredeki göstergeler, rakamlar ve öğeler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Gerçek pencere burada gösterilenlerden farklı olabilir.

1. HOLD işlevi “ON” konumuna ayarlandığında görüntülenen mesaj.

   HOLD・POWER ON/OFF düğmesini “HOLD” yönünde kaydırdığınızda, HOLD 3 saniye süresince görüntülenir.

### İlgili Konu

- Yanlışlıkla çalıştırmanın önlenmesi (HOLD)
- HOLD işlevinin devre dışı bırakılması