# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma hızının ayarlanması – DPC (Digital Pitch Control) işlevi

Çalma hızını 0,50 ila 2,00 katı aralığında ayarlayabilirsiniz. Dijital işleme fonksiyonu sayesinde dosya doğal tonlarında çalınır.

1. Durma ya da çalma modunda, DISP/MENU - “DPC(Speed Control)” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “ON” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Çalma sırasında, – ve + düğmelerini kullanarak çalma hızını ayarlayın.

   Hız 0,05 katı oranında (×0.50 ile ×1.00 arasında) azalır.

   Hız 0,10 katı oranında (×1.00 ile ×2.00 arasında) artar.

   Düğmeleri basılı tutarsanız hızı devamlı olarak değiştirebilirsiniz.

   IC kaydediciyi satın aldığınızda çalma hızı “×0.70” olarak ayarlıdır.

#### Not

- “DPC(Speed Control)” ayarını “ON” olarak yaparsanız, gürültü kesme işlevi çalışmaz.

#### İpucu

- Normal çalma hızını sürdürmek için, 2. adımda “OFF” öğesini seçin.