# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Mikrofon duyarlılığının ayarlanması (Mic Sensitivity)

Dahili mikrofon için mikrofon duyarlılığını ayarlayabilirsiniz. Kayda başlamadan önce bu menü öğesini ayarlayın.

1. Durma ya da kayıt modunda, DISP/MENU - “Detail Menu” - “Mic Sensitivity” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak istediğiniz mikrofon duyarlılığı seviyesini seçin ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

High:

Geniş bir odada yapılan kayıt gibi IC kaydediciden uzaktaki bir sesi ya da düşük bir sesi kaydetmek için.

Medium:

Normal bir konuşmayı veya toplantıyı kaydetmek için, örneğin toplantı bölümünde ya da röportaj sırasındaki bir kayıt.

(İlk ayar)

Low:

Ağzınızın önündeki bir mikrofonla yaptığınız konuşmayı, IC kaydedicinin yakınındaki bir sesi veya yüksek bir sesi kaydetmek için.

#### Not

- FM kaydı esnasında, Mikrofon Duyarlılığı ayarı devre dışıdır (yalnızca ICD-PX333F).

### İlgili Konu

- FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)