# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Menü listesi

Aşağıdaki listede menüler ve IC kaydedicinin menülerde değişiklikler yapabileceği çalışma modu görülmektedir.

- Add/Overwrite: Durma modu
  - Add: Daha önce kaydedilen bir dosyaya kayıt ekleme (Add)
  - Overwrite: Çalınırken kaydın üzerine yazılacak kayıt ekleme (Overwrite)
- VOR: Durma modu, Kayıt modu

  Kaydın seslere tepki olarak otomatik olarak başlatılması – VOR işlevi

- DPC(Speed Control): Durma modu, Çalma modu

  Çalma hızının ayarlanması – DPC (Digital Pitch Control) işlevi

- Easy Search: Durma modu, Çalma modu

  İstenen noktanın hızlıca aranması (Easy Search)

- Alarm: Durma modu

  Bir dosyanın istenen saatte alarmla birlikte çalınması

- AVLS: Durma modu, Çalma modu

  AVLS işlevini açık ya da kapalı konuma getirme (yalnızca Avrupa'daki modeller)

- Protect: Durma modu

  Bir dosyanın korumaya alınması

- Divide: Durma modu
  - Divide Current Position: Durma modu

    Dosyayı mevcut konumda bölme

  - Divide All Track Marks: Durma modu

    Dosyayı bütün parça işareti konumlarından bölme

- Move & Copy: Durma modu
  - Move File: Durma modu

    Dosyayı başka klasöre taşıma

  - File Copy: Durma modu

    Dosyayı diğer belleğe kopyalama

- Delete: Durma modu
  - Erase Track Mark: Durma modu

    Parça işaretini silme

  - Erase All Track Marks: Durma modu

    Seçilen dosyadaki bütün parça işaretlerini bir kerede silme

  - Erase All: Durma modu

    Bir klasördeki tüm dosyaların silinmesi

- Select Memory: Durma modu

  Bellek seçme

- FM Radio(*): Durma modu

  FM radyo istasyonunun manüel olarak ayarlanması (manüel tarama) (yalnızca ICD-PX333F için)

- Auto Preset(*): FM radyo alımı modu (*)

  FM radyo istasyonlarının otomatik olarak ayarlanması (yalnızca ICD-PX333F için)

- DX/LOCAL(*): FM radyo alımı modu(*), FM radyo kayıt modu(*)

  FM radyonun alıcı duyarlılığının değiştirilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)

- Scan Sensitivity(*): FM radyo alımı modu (*)

  Tarama duyarlılığının değiştirilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)

- Audio Output(*): FM radyo alımı modu(*), FM radyo kayıt modu(*)

  FM radyo çıkışının hoparlör ve kulaklık arasında değiştirilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)

- Detail Menu: Durma modu, Çalma modu, Kayıt modu
  - REC Mode:

    Kayıt modunun seçilmesi (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Durma modu, Kayıt modu

    Mikrofon duyarlılığının ayarlanması (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Durma modu, Kayıt modu

    Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Durma modu

    Giriş modunun seçilmesi (Select Input)

  - Continuous Play: Durma modu, Çalma modu

    Bir dosyayı art arda çalma

  - Noise Cut Level: Durma modu, Çalma modu

    Çalma sesindeki gürültüleri azaltma ve insan sesini daha net yapma – gürültü kesme fonksiyonu

  - LED: Durma modu

    Çalışma göstergesinin açılması veya kapatılması (LED)

  - Language: Durma modu

    Ekran dilinin ayarlanması

  - Date&Time: Durma modu

    Menüyü kullanarak saati ayarlama

  - Time Display: Durma modu

    Saat gösteriminin seçilmesi (Time Display)

  - Beep: Durma modu

    Bip sesinin açılması veya kapatılması (Beep)

  - Auto Power Off: Durma modu

    IC kaydedicinin kapanacağı sürenin ayarlanması (Auto Power Off)

  - Format: Durma modu

    Belleğin biçimlendirilmesi (Format)

* Yalnızca ICD-PX333F için